**Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy**

1. Wykonawca:
2. …………......................................
3. …................................................
4. *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*
5. reprezentowany przez:
6. ………………………...................
7. …...............................................
8. *(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)*
9. **FORMULARZ OFERTY**

**1. Nawiązując do postępowania w trybie rozeznania rynku nr ref ZP–374–4-4/20, z dnia 21.02.2020 r.,** dotyczącego „Zakupu wraz z dostawą nagłośnienia do sali konferencyjnej Magurskiego parku Narodowego.” zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu, składam niniejszą ofertę:

**Zestaw dwóch dwudrożnych kolumn aktywnych:**

Producent........................... Model...................................... Rok produkcji...............................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa podzespołu/ parametry** | **Opis minimalnych wymagań** | **Opis oferowanego towaru** |
| Konfiguracja | Kolumna dwudrożna |  |
| Głośnik niskotonowy | nie mniej niż 12" |  |
| Głośnik wysokotonowy | nie mniej niż 1" |  |
| Częstotliwość (-6dB) | 49-20 kHz |  |
| Częstotliwość (-10dB) | 47-20 kHz |  |
| Nominalny kąt pokrycia | 75 Axisymetryczne |  |
| Maksymalna wartość SPL  | 126dB |  |
| Wzmacniacz | Klasa D lub równoważny, nie mniej niż 800W LF, 200W HF |  |
| Sterowanie | Power Gain x2, booster mikrofonowy, 6-stopniowy przełącznik EQ |  |
| Złącza | 2x XLR / F 1/4 (wejście combo liniowe i wejście Mic / line), TRS 1 / 3,5 mm(wejście Stereo), 1x XLR / M (Wyjście Mix), 1x złącze zasilania IEC |  |
| Wejście zasilania AC | Uniwersalne zasilanie 100-240VAC, 50-60Hz |  |
| Kolor | czarny |  |
| Grill | stalowa kratownica |  |
| Gwarancja Producenta | minimum 2 lata |  |

**Zestaw dwóch statywów głośnikowych z torbą:**

Producent........................... Model...................................... Rok produkcji...............................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Nazwa podzespołu/ parametry**
 | 1. **Opis minimalnych wymagań**
 | 1. **Opis oferowanego towaru**
 |
| Średnica rury | 1. dostosowana do oferowanej kolumny
 |  |
| Materiał | Aluminium lub równoważny |  |
| Kolor | czarny |  |
| Minimalna wysokość | 1. 1060 mm
 |  |
| Maksymalna wysokość | 1. 1920 mm
 |  |
| Długość po złożeniu | 1. nie więcej niż 105 cm
 |  |
| Rodzaj podstawy | 1. trójnóg
 |  |
| Maksymalny udźwig | 1. 50 kg
 |  |
| Torba transportowana 2 statywy głośnikowe | 1. tak
 |  |
| Kolor torby | 1. czarny
 |  |
| Zapięcie torby | 1. zamek błyskawiczny
 |  |
| Gwarancja Producenta | 1. minimum 2 lata
 |  |

**Zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów doręcznych wraz z odbiornikiem:**

**Mikrofony:**

Producent........................... Model...................................... Rok produkcji...............................

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Parametry**
 | 1. **Opis oferowanego towaru**
 |
| Zakres pracy 100 m (w linii wzroku) |  |
| Szybkie i łatwe dopasowanie częstotliwości |  |
| Regulowana kontrola wzmocnienia |  |
| Wskaźnik zasilania i stanu baterii LED |  |
| Ok 14 godzin ciągłej pracy (Baterie AA) |  |
| Gwarancja Producenta: minimum 2 lata.  |  |

**Odbiornik:**

Producent........................... Model...................................... Rok produkcji...............................

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Parametry**
 | 1. **Opis oferowanego towaru**
 |
| Do 12 kompatybilnych radiowo systemów  |  |
| Sterowane mikroprocesorem wewnętrzne anteny diversity  |  |
| Funkcja One Touch QuickScan lokalizująca najlepszą wolną częstotliwość radiową (lub równoważna) |  |
| Wyjścia audio 1/4” Jack i XLR  |  |
| Dwukolorowy wskaźnik LED poziomu dźwięku |  |
| Gwarancja Producenta: minimum 2 lata.  |  |

**Przenośny MIKSER**

Producent........................... Model...................................... Rok produkcji...............................

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Parametry**
 | 1. **Opis oferowanego towaru**
 |
| 2 wejścia Mic/Line z oddzielnymi gniazdami XLR i TRS jack, |  |
| 2 wejścia Stereo input |  |
| 2 wejścia gitarowe DI high impedance, eliminujące potrzebę używania DI boxa, |  |
| Lo-cut Filter oczyszczający niepożądane przydźwięki o niskiej częstotliwości, |  |
| Dwukorekcyjny equalizer , |  |
| 60mm fadery, |  |
| Wyjście główne XLR, |  |
| 8 LEDowy wyświetlacz poziomu sygnału, |  |
| Zasilacz wewnętrzny. |  |
| Gwarancja Producenta: minimum 2 lata. |  |

**Inne niezbędne elementy**

Zestaw niezbędnych przyłączy i adapterów do uruchomienia całego zestawu nagłośnieniowego, w tym min:

a) przewód kolumnowy przeznaczony do zastosowań estradowych do kolumn i wzmacniaczy o długości min. 10 metrów – sztuk 2

b) przewód do połączenia dwukanałowego odbiornika z mikserem.

**Wartość oferty brutto (kolumny, statywy, mikrofony, odbiornik, mikser, inne niezbędne elementy)**: ………………..………………… zł

1. (słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….…)
2. **Okres realizacji zamówienia**: 14 dni od podpisania umowy.

2. Oświadczam(-y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczam(-y), że zapoznałem/liśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnoszę/-simy do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(my) warunki w nich zawarte.

4. Uważam(-y) się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany przez Zamawiającego.

5. Oświadczam(-y), że akceptuję(-my) treść zapytania oraz w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ………………………………………………….

2) ………………………………………………….

3) ………………………………………………….

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. ……………..………….…………………

/podpis osoby upoważnionej/

W przypadku kiedy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.