**Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy**

1. Wykonawca:
2. …………......................................
3. …................................................
4. *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*
5. reprezentowany przez:
6. ………………………...................
7. …...............................................
8. *(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)*
9. **FORMULARZ OFERTY**

**1. Nawiązując do postępowania w trybie rozeznania rynku nr ref ZP–374–4-1/20, z dnia 28.01.2020 r.,** dotyczącego „Dostawy projektora instalacyjnego wraz z obiektywem zmiennoogniskowym” zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu, składam niniejszą ofertę:

**Projektor instalacyjny**

Producent........................... Model...................................... Rok produkcji...............................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Nazwa podzespołu/ parametry**
 | 1. **Opis minimalnych wymagań**
 | 1. **Opis oferowanego towaru**
 |
| 1. Technologia obrazu
 | 1. DLP lub LCOS
 |  |
| 1. Rozdzielczość (piksele)
 | 1. nie niższa niż 1920 × 1200
 |  |
| 1. Rozdzielczość
 | 1. WUXGA lub równoważna
 |  |
| 1. Jasność
 | 1. minimum 7500 lumenów
 |  |
| 1. Źródło światła
 | 1. lampa (jedna lub dwie)
 |  |
| 1. Obiektyw
 | 1. wymienny
 |  |
| 1. Poziom hałasu (tryb normalny / tryb Eco)
 | 1. dwie lampy: maksymalnie 41/36 dBA,
2. jedna lampa: maksymalnie 38 dBA
 |  |
| 1. Współczynnik projekcji
 | 1. w zależności od obiektywu
 |  |
| 1. Minimalna przekątna obrazu
 | 1. 40 cali
 |  |
| 1. Maksymalna przekątna obrazu
 | 1. nie mniej niż 500, nie więcej niż 600 cali
 |  |
| 1. Odległość projekcji
 | 1. nie mniej niż 0,40 m, nie więcej niż 92 m
 |  |
| 1. Format obrazu
 | 1. nie niższy niż 16:10
 |  |
| 1. Współczynnik kontrastu
 | 1. 2100:1 lub wyższy
 |  |
| 1. Typ lampy
 | 1. jedna lampa wysokociśnieniowa o mocy minimum 400 W lub 2 lampy wysokociśnieniowe o mocy minimum 340 W / 270 W (tryb ekonomiczny)
 |  |
| 1. Powiększenie i sterowanie: w zależności od obiektywu
 | 1. mieszczące się w przedziale 1,25-1,65x
 |  |
| 1. Regulacja ostrości
 | 1. tak
 |  |
| 1. Odchylenie obiektywu: w zależności od obiektywu
 | 1. w pionie: nie mniej niż -15%, nie więcej niż +55%, w poziomie: +/-10%
 |  |
| 1. Trwałość lampy (w zależności od ilości lamp)
 | projektor z jedną lampą: minimum 3000/4000 godz. (w trybie ekonomicznym) |  |
| 1. projektor z dwiema lampami: minimum 2000/3000 godz. (w trybie ekonomicznym) dla każdej z lamp
 |  |
| 1. Pobór mocy (w zależności od ilości lamp)
 | 1. jedna lampa: maksymalnie 550/400 W (tryb sieciowy/ekonomiczny)
 |  |
| 1. dwie lampy: maksymalnie 850/680 W (tryb sieciowy/ekonomiczny)
 |  |
| 1. Jednolitość jasności
 | 1. nie mniej niż 85%, nie więcej niż 90%
 |  |
| 1. Zgodność z cyfrowym sygnałem RGB
 | 1. minimum WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
 |  |
| 1. Zgodność z analogowym sygnałem RGB
 | 1. minimum WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
 |  |
| 1. Systemy wyświetlania cyfrowego sygnału wideo
 | 1. minimum 1080p/1080i/720p/576p/480p
 |  |
| 1. Systemy wyświetlania komponentowego sygnału wideo
 | 1. minimum 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
 |  |
| 1. Cyfrowe, analogowe wejście RGB:
 | 1. tak
 |  |
| 1. Cyfrowe wejście wideo
 | 1. minimum HDMI
 |  |
| 1. Port serwisowy
 | 1. tak
 |  |
| 1. Port sieciowy
 | 1. RJ-45
 |  |
| 1. Wyświetlanie 3D
 | 1. Wyjściowe złącze 3D IR sync
 |  |
| 1. Sterowanie obrazem
 | 1. Mini jack
 |  |
| 1. Zasilanie: napięcie
 | 1. przemienne 100-240 V, 50/60 Hz
 |  |
| 1. Gwarancja Producenta:
 | 1. minimum 3 lata
 |  |

**Obiektyw zmiennoogniskowy**

Producent........................... Model...................................... Rok produkcji...............................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Nazwa podzespołu/ parametry**
 | 1. **Opis minimalnych wymagań**
 | 1. **Opis oferowanego towaru**
 |
| 1. Zakres ogniskowych
 | 1. wartość minimalna od 26 do 34 mm, wartość maksymalna od 34 do 58
 |  |
| 1. Zakres przysłon
 | 1. wartość minimalna od f/1.7 do f/2, wartość maksymalna od f/1.9 do f/2.9
 |  |
| 1. Rozmiar obrazu
 | 1. minimum 40 cali – maksymalnie 600 cali
 |  |
| 1. Zoom
 | 1. minimalnie 1.3x, maksymalnie 1.7x
 |  |
| 1. Współczynnik projekcji
 | 1. minimum 1.7, maksimum 3.8:1
 |  |
| 1. Gwarancja Producenta
 | 1. minimum 3 lata
 |  |

**Wartość oferty brutto (projektor instalacyjny i obiektyw zmiennoogniskowy)**: ………………..………………… zł

1. (słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….…)
2. **Okres realizacji zamówienia**: 21 dni od podpisania umowy.

2. Oświadczam(-y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczam(-y), że zapoznałem/liśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnoszę/-simy do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(my) warunki w nich zawarte.

4. Uważam(-y) się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany przez Zamawiającego.

5. Oświadczam(-y), że akceptuję(-my) treść zapytania oraz w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ………………………………………………….

2) ………………………………………………….

3) ………………………………………………….

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. ……………..………….…………………

/podpis osoby upoważnionej/

W przypadku kiedy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.