Przedmiar robót na pomost nad terenem podmokłym 
III - 3.

1.	Pomost nad terenem podmokłym III - 3. / wycena na 1mb / 

Niniejszy dokument nie obejmuje demontażu i usunięcia z terenu MPN-u wyszczególnionych poniżej elementów podlegających wymianie. Fakt ten należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu kosztorysów ofertowych.
	
2. Elementy drewniane 
	
1	KNNR 2 0402-010-040
Bale iglaste nasycone średnicy 300 mm (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) 
	2,00 m	
1.	 1,0*2				2,00	
2	KNNR 2 0402-01010-060
Bale iglaste nasycone śr. np. drewnochron średnicy 300 mm  (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego)
	0,15 m3	
1.	 0,14*1,1				0,15	
3	KNNR 2 0402-010-040
 Belki podłogi pomostu -1/2 średnicy 200 i 170 mm (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego)  
	5,00 m	
1.	 5,0				5,00	
4	KNNR 2 0402-01010-060
 Belki 1/2 średnicy 200 i 170 mm nasycone śr. np. drewnochron (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) 
	0,08 m3	
1.	 0,08				0,08	
3. Izolacje 
	
5	KNR 2-02 0602-07-050
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z preparatu asfaltowego np. Izoplast R .Pierwsza warstwa.
	1,88 m2	
1.	 2,0*3,14*0,3				1,88	
6	KNR 2-02 0602-08-050
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z preparatu asfaltowego np. Izoplast R .Każda następna warstwa.
	1,88 m2	
1.	 1,88				1,88	

Przedmiar robót na wymianę bariery i brukowanie szlaku 
III – 2. 

1. wymiana bariery i brukowanie szlaku III-2 / na 1,0 mb  /
	
Niniejszy dokument nie obejmuje demontażu i usunięcia z terenu MPN-u wyszczególnionych poniżej elementów podlegających wymianie. Fakt ten należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu kosztorysów ofertowych.

2. Elementy drewniane
	
2	KNNR 2 0402-050-040
Elementy  drewniane z bali  iglastych nasyconych śr. np. Drewnochron . Belki średnicy 100 , 150 i 1/2 belki 150  mm  (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego)
	7,67 m	
1.	 1,2*2+0,6*2+1,07+1,0+1,0*2				7,67	
3	KNNR 2 0402-05010-060
Elementy drewniane z bali  iglastych nasyconych. Belki średnicy 100 , 150 i 1/2 150  mm (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego)
	0,10 m3	
1.	 0,09*1,10				0,10	
3. Nawierzchnia 
	
4	KNNR 6 0205-03 Nawierzchnie z brukowca z kamienia łamanego  
(Nawierzchnia z kamienia- piaskowca magurskiego)
	1,20 m2	
1.	 1,2*1,0				1,20