**Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy**

1. Wykonawca:
2. …………......................................
3. …................................................
4. *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*
5. reprezentowany przez:
6. ………………………...................
7. …...............................................
8. *(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)*
9. **FORMULARZ OFERTY**

**1. Nawiązując do postępowania w trybie rozeznania rynku nr ref ZP–374–4-1/20, z dnia 28.01.2020 r.,** dotyczącego „Dostawy projektora instalacyjnego wraz z obiektywem zmiennoogniskowym” zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu, składam niniejszą ofertę:

**Projektor instalacyjny**

Producent........................... Model...................................... Rok produkcji...............................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Nazwa podzespołu/ parametry** | 1. **Opis minimalnych wymagań** | 1. **Opis oferowanego towaru** |
| 1. Technologia obrazu | 1. DLP lub LCOS |  |
| 1. Rozdzielczość (piksele) | 1. nie niższa niż 1920 × 1200 |  |
| 1. Rozdzielczość | 1. WUXGA lub równoważna |  |
| 1. Jasność | 1. minimum 7500 lumenów |  |
| 1. Źródło światła | 1. lampa (jedna lub dwie) |  |
| 1. Obiektyw | 1. wymienny |  |
| 1. Poziom hałasu (tryb normalny / tryb Eco) | 1. dwie lampy: maksymalnie 41/36 dBA, 2. jedna lampa: maksymalnie 38 dBA |  |
| 1. Współczynnik projekcji | 1. w zależności od obiektywu |  |
| 1. Minimalna przekątna obrazu | 1. 40 cali |  |
| 1. Maksymalna przekątna obrazu | 1. nie mniej niż 500, nie więcej niż 600 cali |  |
| 1. Odległość projekcji | 1. nie mniej niż 0,40 m, nie więcej niż 92 m |  |
| 1. Format obrazu | 1. nie niższy niż 16:10 |  |
| 1. Współczynnik kontrastu | 1. 2100:1 lub wyższy |  |
| 1. Typ lampy | 1. jedna lampa wysokociśnieniowa o mocy minimum 400 W lub 2 lampy wysokociśnieniowe o mocy minimum 340 W / 270 W (tryb ekonomiczny) |  |
| 1. Powiększenie i sterowanie: w zależności od obiektywu | 1. mieszczące się w przedziale 1,25-1,65x |  |
| 1. Regulacja ostrości | 1. tak |  |
| 1. Odchylenie obiektywu: w zależności od obiektywu | 1. w pionie: nie mniej niż -15%, nie więcej niż +55%, w poziomie: +/-10% |  |
| 1. Trwałość lampy (w zależności od ilości lamp) | projektor z jedną lampą: minimum 3000/4000 godz. (w trybie ekonomicznym) |  |
| 1. projektor z dwiema lampami: minimum 2000/3000 godz. (w trybie ekonomicznym) dla każdej z lamp |  |
| 1. Pobór mocy (w zależności od ilości lamp) | 1. jedna lampa: maksymalnie 550/400 W (tryb sieciowy/ekonomiczny) |  |
| 1. dwie lampy: maksymalnie 850/680 W (tryb sieciowy/ekonomiczny) |  |
| 1. Jednolitość jasności | 1. nie mniej niż 85%, nie więcej niż 90% |  |
| 1. Zgodność z cyfrowym sygnałem RGB | 1. minimum WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |  |
| 1. Zgodność z analogowym sygnałem RGB | 1. minimum WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |  |
| 1. Systemy wyświetlania cyfrowego sygnału wideo | 1. minimum 1080p/1080i/720p/576p/480p |  |
| 1. Systemy wyświetlania komponentowego sygnału wideo | 1. minimum 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |  |
| 1. Cyfrowe, analogowe wejście RGB: | 1. tak |  |
| 1. Cyfrowe wejście wideo | 1. minimum HDMI |  |
| 1. Port serwisowy | 1. tak |  |
| 1. Port sieciowy | 1. RJ-45 |  |
| 1. Wyświetlanie 3D | 1. Wyjściowe złącze 3D IR sync |  |
| 1. Sterowanie obrazem | 1. Mini jack |  |
| 1. Zasilanie: napięcie | 1. przemienne 100-240 V, 50/60 Hz |  |
| 1. Gwarancja Producenta: | 1. minimum 3 lata |  |

**Obiektyw zmiennoogniskowy**

Producent........................... Model...................................... Rok produkcji...............................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Nazwa podzespołu/ parametry** | 1. **Opis minimalnych wymagań** | 1. **Opis oferowanego towaru** |
| 1. Zakres ogniskowych | 1. wartość minimalna od 26 do 34 mm, wartość maksymalna od 34 do 58 |  |
| 1. Zakres przysłon | 1. wartość minimalna od f/1.7 do f/2, wartość maksymalna od f/1.9 do f/2.9 |  |
| 1. Rozmiar obrazu | 1. minimum 40 cali – maksymalnie 600 cali |  |
| 1. Zoom | 1. minimalnie 1.3x, maksymalnie 1.7x |  |
| 1. Współczynnik projekcji | 1. minimum 1.7, maksimum 3.8:1 |  |
| 1. Gwarancja Producenta | 1. minimum 3 lata |  |

**Wartość oferty brutto (projektor instalacyjny i obiektyw zmiennoogniskowy)**: ………………..………………… zł

1. (słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….…)
2. **Okres realizacji zamówienia**: 21 dni od podpisania umowy.

2. Oświadczam(-y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczam(-y), że zapoznałem/liśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnoszę/-simy do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję(my) warunki w nich zawarte.

4. Uważam(-y) się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany przez Zamawiającego.

5. Oświadczam(-y), że akceptuję(-my) treść zapytania oraz w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ………………………………………………….

2) ………………………………………………….

3) ………………………………………………….

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r. ……………..………….…………………

/podpis osoby upoważnionej/

W przypadku kiedy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.